**Техническое задание**

по локальному ремонту кровли и термошвов на кровле корпуса № 15

по адресу: Московская обл., г. Химки, ул.Заводская, д.2А

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1 | Вскрытие вздутий гидроизоляции кровли | м2 | 60,0 |
| 2 | Просушивание основания с нанесением мастики | м2 | 60,0 |
| 3 | Обеспылевание и обмазка битумным праймером | м2 | 400,0 |
| 4 | Укладка 1-го верхнего слоя рулонного битумного гидроизоляционного материала на прямых участках и в местах примыкания кровли к выводам воздуховодов, световым фонарям и парапетам | м2 | 400,0 |
| 5 | Ремонт термошвов: |  |  |
|  | - снятие 2-х слоев рулонной гидроизоляции, шириной 1,0м | м.п. | 120,0 |
|  | - ремонт или, при необходимости, замена заполнения термошва (см. п. 2 Примечаний к данному ТЗ) | м.п. | 120,0 |
|  | - обмазка битумным праймером и укладка на термошов 2-х слоев рулонной гидроизоляции полосой шириной 1,0м | м.п. | 120,0 |
| 6 | Очистка кровли, уборка, вынос и вывоз мусора | контейнер (8 м3) | 1 |

Примечания: 1. Для предоставления Коммерческого предложения обязателен выезд на место производства работ.

2. Необходимость работ по ремонту заполнения термошвов на кровле, а также их состав и объемы определяются после вскрытия ремонтируемых термошвов и уточнения их технического состояния и конструктивного решения.

Исп. Бойко Е,Н.

тел.8(495)780-54-45 доб.21-337