**Техническое задание**

на работы по локальному ремонту участков плоской рулонной кровли

на крыше левой части корпуса 16 по адресу: Ленинградский пр-т, д.80

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1 | Снятие 2-х верхних слоев существующего рулонного гидроизоляционного ковра кровли | м2 | 875,0 |
| 2 | Вскрытие вздутий кровли (резка верхних гидроизоляционных слоев – 1,0м реза на 1,0 м2) | м2 |  75,0 |
| 3 | Просушивание основания с нанесением мастики | м2 |  75,0 |
| 4 | Укладка 1-го слоя Филизола В ЭКП-4,5 над вскрытыми вздутиями | м2 | 75,0 |
| 5 | Обеспылевание и обмазка битумным праймером поверхности основания кровли | м2 | 900,0 |
| 6 | Укладка дополнительного слоя, шириной 1,0м, рулонной гидроизоляции (1 слой Филизола Н ТПП-4,0) в местах примыкания кровли к металлоконструкциям, заведения кровли на стены и парапет, в перегибах кровли  | м2 | 220,0 |
| 7 | Укладка рулонного гидроизоляционного ковра (1 слой Филизола В ЭКП-4,5, 1 слой Филизола Н ТПП-4,0) кровли с заведением на примыкающие стены, парапеты и выступающие над кровлей металлоконструкции | м2 | 900,0 |
| 8 | Ремонт сущ. цем-песч. штукатурки (t=30мм) по мет. оцинкованной сетке над сущ. Мет. отливами в отдельных местах примыкания кровли к поверхности стен и парапетов | м2 | 5,0 |
| 9 | Опускание с кровли и вывоз строительного мусора | контейнер(8 м3) | 2 |
|  |  |  |  |

**Приложение:** Схема ремонта кровли на крыше левой части корпуса №16.

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 337)