**Техническое задание**

на ремонтно-строительные работы по локальному ремонту кровли

на участках в координационных осях Д1-Л/11-17 и К-Л/9-11

одноэтажной части корпуса 30 по адресу: Ленинградский пр-т, д.80

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1 | Снятие 1-го верхнего слоя существующего рулонного гидроизоляционного ковра кровли | м2 | 600,0 |
| 2 | Снятие нижних слоев существующего рулонного гидроизоляционного ковра кровли до стяжки | м2 | 105,0 |
| 3 | Демонтаж мет. карнизного отлива | м.п. | 22,5 |
| 4 | Демонтаж сущ. цем-песч. стяжки кровли (t=40мм) в отдельных местах | м2 | 25,0 |
| 5 | Разборка сущ. слоя утеплителя (Плиты ДВП, t=50мм) в отдельных местах | м2 | 25,0 |
| 6 | Демонтаж отдельных аварийных ж/б плит покрытия (ПРТ-5) | шт. | 3 |
| 7 | Устройство монолитных участков плит ж/б покрытия, согласно прилагаемых эскизных чертежей | комплект | 2 |
| 8 | Ремонт верхнего ряда кирпичной кладки стены | м3 | 0,8 |
| 9 | Ремонт сущ. цем-песч. стяжки кровли (t=40мм) в отдельных местах | м2 | 25,0 |
| 10 | Укладка 1 слоя плит Пеноплекс t=50мм (с креплением тарельчатыми дюбелями) на отдельных участках кровли | м2 | 105,0 |
| 11 | Устройство цем-песч. стяжки кровли (t=30мм) по полимерной штукатурной сетке | м2 | 105,0 |
| 12 | Монтаж карнизного отлива из оцинкованной стали, шириной 400мм на костылях | м.п. | 22,5 |
| 13 | Обеспылевание и обмазка битумным праймером поверхности основания кровли | м2 | 545,0 |
| 14 | Укладка дополнительного слоя, шириной 1,0, рулонной гидроизоляции (1 слой Филизола Н ТПП-4,0) в местах примыкания кровли к мет. карнизному отливу, заведения кровли на стены пристройки и фонарь, на коньке кровли | м2 | 96,0 |
| 15 | Укладка рулонного гидроизоляционного ковра (1 слой Филизола В ЭКП-4,5, 1 слой Филизола Н ТПП-4,0) кровли с заведением на примыкающие стены и фонарь | м2 | 600,0 |
| 16 | Опускание с кровли и вывоз строительного мусора | контейнер  (8 м3) | 2,0 |
|  |  |  |  |

Приложение: План и эскизные чертежи по ремонту кровли и замене аварийных ж/б плит покрытия на крыше корпуса №30.

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 337)