**Техническое задание**

на ремонтно-строительные работы

по замене мет. отливов венчающего карниза,

ремонту парапета и выпусков вент. шахт на кровле корпуса 9

по адресу: Ленинградский пр-т, д.80

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1 | Демонтаж сущ. мет. отливов венчающих карнизов главного и бокового фасадов | м2 | 26,5 |
| 2 | Отбивка штукатурки с верхней поверхности венчающих карнизов и низа (на 150мм) парапета | м2 | 30,0 |
| 3 | Ремонт кирпичной кладки выступов венчающих карнизов | м3 | 0,5 |
| 4 | Оштукатуривание верхней поверхности венчающих карнизов цементно-песчаным раствором, толщиной слоя t=30мм, по штукатурной оцинкованной сетке | м2 | 22,5 |
| 5 | Монтаж мет. оцинкованных отливов на венчающих карнизах главного и бокового фасадов: |  |  |
|  | - размером 100х750х50мм | м.п. | 16,0 |
|  | - размером 100х450х50мм | м.п. | 36,0 |
| 6 | Заделка стыков отливов карниза кровельным герметиком на силиконовой основе  | м.п. | 20,0 |
| 7 | Заделка стыков в примыкании отливов карниза к кирпичной кладке парапета кровельным герметиком на силиконовой основе  | м.п. | 51,0 |
| 8 | Обмазка горячим битумом парапетных мет. крышек на части парапета | м2 | 4,0 |
| 9 | Установка парапетных крышек из оцинкованной стали 100х350х100мм | м.п. | 7,0 |
| 10 | Заделка стыков парапетных крышек кровельным герметиком на силиконовой основе  | м.п. | 2,2 |
| 11 | Замена штукатурки (отбивка и оштукатуривание) подоконных откосов | м2 | 4,8 |
| 12 | Установка подоконных отливов из оцинкованной стали 20х350х100мм | м.п. | 16,0 |
| 13 | Отбивка отслаивающейся штукатурки кирпичных коробов выпусков вент. шахт | м2 | 10,0 |
| 14 | Оштукатуривание кирпичных коробов выпусков вент. шахт | м2 | 20,5 |
| 15 | Монтаж мет. оцинкованных отливов 50х150х50мм на выступах коробов вент. шахт | м.п. | 16,0 |
| 16 | Обмазка горячим битумом угловых стыков с кровлей по периметру коробов вент. шахт  | м2 | 2,0 |
| 17 | Проклейка герметизирующей битумной лентой b=200мм угловых стыков с кровлей по периметру коробов вент. шахт  | м.п. | 10,0 |
| 18 | Монтаж угловых нащельников 150х150мм из оцинкованной стали на стыках коробов вент. шахт с кровлей | м.п. | 12,0 |
| 19 | Заделка стыков мет. отливов и нащельников кровельным герметиком на силиконовой основе  | м.п. | 4,0 |
| 20 | Заделка кровельным герметиком на силиконовой основе стыков в примыкании мет. отливов и нащельников к кирпичной кладке по периметру коробов вент. шахт | м.п. | 24,5 |
| 21 | Замена зонтов из оцинкованной стали над оголовками кирпичных коробов вент. шахт, размерами |  |  |
|  | - 1400х800мм | шт. | 1 |
|  | - 1600х1200мм | шт. | 1 |
| 22 | Огрунтовка и в/э окраска за 2 раза кирпичных коробов выпусков вент. шахт | м2 | 20,5 |
| 23 | Устройство защитного навеса 5,0х2,6м с накрытием его защитной сеткой и полиэтиленовой пленкой над входной группой подъезда №2 корпуса 7  | комплект | 1 |
| 24 | Сбор и вывоз строительного мусора  | контейнер | 2 |
|  |  |  |  |

**Примечания:** 1. Используемые строительные материалы (штукатурная сухая смесь, силиконовый герметик, в/э краска, грунтовка и т.п.) применять в исполнении, предназначенном для наружных (фасадных) работ.

2. Все размеры строительных изделий уточнять по месту.

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 337)