|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г. | **УТВЕРЖДАЮ**Генеральный директорООО «АСГАРД»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Э.Р. Казиев«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г. |

**Техническое задание**

на ремонт участка кровли корпуса 15 по адресу: Московская область,

г. Химки, ул. Заводская, дом 2А

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1 | Очистка поверхности гидроизоляционного кровельного покрытия от грязи и крошки  | м2 | 600,0 |
| 2 | Вскрытие вздутий кровли (резка верхних гидроизоляционных слоев)  | м2 | 20,0 |
| 3 | Просушивание основания с нанесением мастики  | м2 | 20,0 |
| 4 | Устройство кровельного гидроизоляционного рулонного покрытия в местах вскрытий в 1 слой (Технониколь Унифлекс ТПП-4,0) | м2 | 20,0 |
| 5 | Обеспыливание и обмазка битумным праймером поверхности основания кровли | м2 | 600,0 |
| 6 | Обеспыливание и обмазка битумным праймером примыканий кровель | м2 | 30,0 |
| 7 | Устройство гидроизоляционного рулонного покрытия кровли в 1 слой (Технониколь Унифлекс ТКП-5,0)  | м2 | 600,0 |
| 8 | Устройство примыканий из гидроизоляционного рулонного покрытия в 1 слой (Технониколь Унифлекс ТКП-5,0)  | п.м. | 30,0 |
| 9 | Устройство прижимной планки  | п.м. | 30,0 |
| 10 | Демонтаж металлических козырьков над оконными проемами 8 шт. | тонн | 0,2 |

Примечание: Выезд подрядчика на объект для участия в тендере обязателен.

*Исп. Багиров Р.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Инженер технического надзора*

*ПТО УГИ ООО «МОСКВА-СОКОЛ»*

*8-495-780-54-45 (доб. 711), моб 8 965 400 14 86*