**Техническое задание**

на ремонт кровли корпуса 28 по адресу:

Московская область, г. Химки, ул. Заводская, дом 2А

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1 | Снятие существующего деформированного рулонного гидроизоляционного покрытия с примыканий светового фонаря 25% от общего объема - 24шт. | м2 | 49,86 |
| 2 | Обеспыливание и обмазка битумным праймером поверхности основания и примыканий светового фонаря под водоизоляционное кровельное покрытие -24шт. | м2 | 518,16 |
| 3 | Устройство примыканий стен светового фонаря из гидроизоляционного рулонного покрытия в 1 слой (Технониколь Унифлекс ТКП-5,0) (0,35м+0,45м+0,2м) х 4,15м = 4,15м2;(0,35м+0,75м+0,2м) х 3,2м = 4,16м2 - 24шт. | м2 | 199,44 |
| 4 | Устройство гидроизоляционного рулонного покрытия поверхности светового фонаря в 1 слой (Технониколь Унифлекс ТКП-5,0) - 24 шт. | м2 | 318,72 |
| 5 | Снятие существующего деформированного рулонного гидроизоляционного покрытия с примыканий вент.шахт 25% от общего объема - 18шт. | м2 | 18,36 |
| 6 | Обеспыливание и обмазка битумным праймером поверхности основания и примыканий вент.шахт под водоизоляционное кровельное покрытие -18шт. | м2 | 97,38 |
| 7 | Устройство примыканий стен вент.шахт из гидроизоляционного рулонного покрытия в 1 слой (Технониколь Унифлекс ТКП-5,0) 2 х 3,14 х 0,65м х (0,45м+0,35м+0,2м) = 4,08м2 -18 шт. | м2 | 73,44 |
| 8 | Устройство гидроизоляционного рулонного покрытия поверхности вент. шахт в 1 слой (Технониколь Унифлекс ТКП-5,0) 18 шт. | м2 | 23,94 |
| 9 | Вынос и вывоз мусора  | Контейнер 8м3 | 1 |

Примечание: Выезд подрядчика на объект для участия в тендере обязателен.

Исп. Багиров Р.И.

8-495-780-54-45 (доб. 711)