**Техническое задание на выполнение работ**

**по ремонту отдельных участков дворовых фасадов корпуса 5А**

**по адресу: Ленинградский пр-т, д.80**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1 | Простукивание штукатурки фасада (до карнизного отлива) на отдельных участках | м2 | 260,0 |
| 2 | Отбивка отслаивающейся штукатурки фасада | м2 | 52,0 |
| 3 | Демонтаж отслаивающейся облицовки цоколя (цементная плитка) | м2 | 14,0 |
| 4 | Простукивание штукатурки оконных откосов на отдельных участках | м2 | 25,0 |
| 5 | Отбивка отслаивающейся штукатурки оконных откосов | м2 | 5,0 |
| 6 | Простукивание штукатурки венчающего карниза дворовых фасадов | м2 | 25,0 |
| 7 | Отбивка отслаивающейся штукатурки венчающего карниза дворовых фасадов | м2 | 8,0 |
| 8 | Огрунтовка глубокого проникновения поверхностей кирпичной кладки стен фасада, цоколя и оконных откосов | м2 | 250,0 |
| 9 | Восстановление отбитой штукатурки фасада по мет. оцинкованной штукатурной сетке 20х20мм | м2 | 160,0 |
| 10 | Восстановление отбитой штукатурки оконных откосов на отдельных участках | м2 | 15,0 |
| 11 | Оштукатуривание отдельных участков цоколя цем.-песч. раствором с мет. оцинкованной сеткой ø2 50х50мм | м2 | 75,0 |
| 12 | Оштукатуривание отдельных участков выступа венчающего карниза цем.-песч. раствором по мет. оцинкованной сетке  ø2 50х50мм | м2 | 16,0 |
| 13 | Ремонт штукатурки промежуточных карнизов и поясков на фасаде (в уровне низа окон 1 и 2-го эт.) и отдельных подоконных карнизов | м2 | 18,0 |
| 14 | Замена отдельных подоконных мет. отливов окрашенных, размером 1500х400мм | шт. | 12 |
| 15 | Установка подоконных мет. отливов окрашенных, размером 1500х400мм | шт. | 1 |
| 16 | Установка мет. отливов окрашенных (шириной 250мм) на пояске в уровне 2-го этажа | пог. м | 30,0 |
| 17 | Установка мет. отливов окрашенных (шириной 250мм) над цоколем | пог. м | 30,0 |
| 18 | Ремонт кирпичной кладки стен вентшахты | м3 | 0,6 |
| 19 | Обрамления верха стен вентшахты: |  |  |
|  | - мет. уголок 50х5 | м | 7,0 |
|  | - мет. полоса -5х50 | м | 2,0 |
| 20 | Огрунтовка глубокого проникновения и оштукатуривание по мет. оцинкованной сетке поверхностей стен вентшахты | м2 | 4,5 |
| 21 | Снятие настилов козырьков из профлиста С-8 над приямками | м2 | 32,0 |
| 22 | Демонтаж обрешетки козырьков из мет. уголка 32х32х3 над приямками | м | 100,0 |
| 23 | Монтаж обрешетки козырьков над приямками |  |  |
|  | - мет. квадратная труба 40х40х4 | м | 120,0 |
|  | - мет. уголок 50х50х5 | м | 20,0 |
|  | - анкера распорные М8, L=150мм | шт. | 50,0 |
| 24 | Монтаж козырька размером 1,8х1,0м над вентшахтой: | шт. | 1 |
|  | - профлист НС-35 | м2 | 2,0 |
|  | - обрешетка из мет. квадратной трубы 40х40х4 | м | 10,0 |
|  | - стойки из мет. квадратной трубы 40х40х4 | м | 1,5 |
|  | - мет. уголок 50х50х5 | м | 1,5 |
|  | - анкера распорные М8, L=150мм | шт. | 4 |
| 25 | Огрунтовка составом ГФ-021 и окраска эмалью ПФ-115 за 2раза вновь установленных элементов металлокаркаса козырьков | м2 | 30,0 |
| 26 | Монтаж настилов козырьков из профлиста НС-35 над приямками | м2 | 32,0 |
| 27 | Установка мет. угловых нащельников 150х150мм над примыканиями козырьков над приямками к стенам фасадов | пог. м | 25,0 |
| 28 | Заделка кровельным полиуретановым герметиком стыков в примыкании к фасадной стене мет. отливов и угловых нащельников | пог. м | 100,0 |
| 29 | Проклейка кровельной герметизирующей лентой (Герлен) стыков мет. отлива на венчающем карнизе | пог. м | 10,0 |
| 30 | Укрытие окон от пыли и грязи (армированной пленкой) | м2 | 150,0 |
| 31 | Монтаж и демонтаж лесов | м2 | 600,0 |
| 32 | Устройство защитной сетки по секционным лесам | м2 | 600,0 |
| 33 | Временное укрытие деревянными щитами и защитной пленкой приямков вдоль дворового фасада | м2 | 60,0 |
| 34 | Послеремонтная мойка окон | м2 | 143,0 |
| 35 | Вывоз мусора | контейнер | 1 |
|  |  |  |  |