**Техническое задание**

на работы по ремонту участков кровли корпуса 54

по адресу: Ленинградский пр-т, д.80

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1 | Снятие 2-х верхних слоев рулонной гидроизоляции с кровли, с парапета и с примыканий кровли к стенам | м2 | 1082,0 |
| 2 | Снятие 2-х слоев рулонной гидроизоляции со стенок кирпичных опорных тумб | м2 | 45,0 |
| 3 | Снятие 2-х нижних слоев рулонной гидроизоляции с парапета | м2 | 32,0 |
| 4 | Демонтаж недействующей установки вент. оборудования | кг. | 50,0 |
| 5 | Срезка отдельных стальных элементов и деталей на кровле и на опорных тумбах | шт. | 5 |
| 6 | Вскрытие вздутий кровли (резка гидроизоляционных слоев кровли)  | м | 30,0 |
| 7 | Просушивание основания с нанесением битумной мастики  | м2 | 10,0 |
| 8 | Огрунтовка глубокого проникновения и оштукатуривание верхней (свободной от труб) и боковых поверхностей кирпичных опорных тумб под трубопроводами цем.-песч. раствором толщиной слоя 20мм по мет. штукатурной оцинкованной сетке 20х20мм | м2 | 95,0 |
| 9 | Огрунтовка глубокого проникновения и оштукатуривание поверхностей парапета цем.-песч. раствором толщиной слоя 30мм по штукатурной оцинкованной сетке 20х20мм | м2 | 32,0 |
| 10 | Устройство цем.-песч. наклонного бортика (100х100мм) в месте примыкания кровли к стенам, парапету и кирпичным тумбам | м3 | 0,9 |
| 11 | Обмазка битумным праймером и укладка 2-х слоев (нижнего и верхнего) рулонной гидроизоляции на кровле с заведением на парапеты и на 35мм на примыкающие стены | м2 | 1050,0 |
| 12 | Обмазка битумным праймером и укладка на парапет 2-х слоев (нижнего и верхнего) рулонной гидроизоляции | м2 | 32,0 |
| 13 | Укладка 2-х дополнительных слоев рулонной гидро-изоляции (нижних), шириной 1,0м, в месте заведения рулонной кровли на стены, парапет и на опорные тумбы | м2 | 170,0 |
| 14 | Обмазка битумным праймером и укладка на верхнюю и на боковые поверхности опорных тумб 2-х слоев (нижнего и верхнего) рулонной гидроизоляции | м2 | 95,0 |
| 15 | Монтаж металлических парапетных крышек из оцинкованной стали, размером 150х750х150мм  | м.п. | 30,0 |
| 16 | Монтаж прижимной алюминиевой рейки 25х2,3мм в местах заведения рулонной кровли на стены | м | 45,0 |
| 17 | Изготовление и монтаж металлической лестницы на кровлю примыкающего корп. 34, согласно прилагаемого чертежа | комплект | 1 |
| 18 | Огрунтовка составом ГФ-021 и окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза монтируемой лестницы и опорных металлоконструкций на кровле  | м2 | 12,0 |
| 19 | Замена зонта из оцинкованной стали размером 650х650мм, h=350мм над вентшахтой | шт. | 1 |
| 20 | Демонтаж-монтаж (с сохранением) внешних блоков кондиционирования | шт. | 2 |
| 21 | Сбор и вывоз строительного мусора | По объему демонтажа |
|  |  |  |  |

**Приложение:** Чертеж «Корпус 54, кровля. Устройство мет. лестницы на кровлю корпуса 34».

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 337)