**Техническое задание**

на выполнение работ по ремонту стен фасада 4-х этажной части корпуса 17

в осях 3/Б'-А по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
|  | 1. **Ремонт фасада 4-х этажной части корпуса в осях 3/Б'-А** | | |
| 1 | Демонтаж/монтаж блоков кондиционера без отключения коммуникаций | шт. | 68 |
| 2 | Демонтаж бездействующих металлических козырьков и кронштейнов для наружных блоков системы кондиционирования размером 800х550 | шт. | 4 |
| 3 | Замена деформированных козырьков для наружных блоков системы кондиционирования на металлические усиленные с металлическим оцинкованным листом размером 800х550 | шт. | 10 |
| 4 | Монтаж козырька для наружных блоков системы кондиционирования размером 4.0м х 1.0м | шт. | 1 |
| - каркас из металлического профиля 40х40х3мм – 15,9п.м. | тонн | 0,05342 |
| - металлические полосы 40 х 3мм – 4,0п.м. | тонн | 0,005 |
| - металлический оцинкованный лист t=0.6мм - 4,0м2 | тонн | 0,0194 |
| 5 | Монтаж козырька для наружных блоков системы кондиционирования размером 2.0м х 1.0 м | шт. | 3 |
| - каркас из металлического профиля 40х40х3мм – 24,9м.п. | тонн | 0,0836 |
| - металлические полосы 40 х 3мм – 6,0п.м. | тонн | 0,0075 |
| - металлический оцинкованный лист t=0.6мм – 6,0м2 | тонн | 0,0291 |
| 6 | Монтаж козырька с металлическим оцинкованным листом t=0.6мм для наружного блока системы кондиционирования размером 800х550мм | шт. | 11 |
| 7 | Зачистка металлической щеткой поверхности, грунтовка ГФ-021 и окраска ПФ-115 за 2 раза кронштейнов для блока системы кондиционирования размером 450х450- 136шт. (уголок 30х30х3мм) | м2 | 14,7 |
| 8 | Зачистка металлической щеткой поверхности, грунтовка ГФ-021 и окраска ПФ-115 за 2 раза козырьков размером 800х550мм для блоков системы кондиционирования – 28шт. | м2 | 12,3 |
| 9 | Простукивание штукатурки стен фасада | м2 | 818,9 |
| 10 | Отбивка отслаивающей штукатурки стен фасада 25% от всей площади фасада | м2 | 204,7 |
| 11 | Простукивание штукатурки венчающего карниза | м2 | 119,5 |
| 12 | Отбивка отслаивающей штукатурки венчающего карниза 25% от всей площади венчающего карниза | м2 | 29,9 |
| 13 | Простукивание штукатурки оконных откосов | м2 | 66,8 |
| 14 | Отбивка отслаивающей штукатурки оконных откосов 20% от всей площади | м2 | 13,4 |
| 15 | Простукивание штукатурки дверных откосов | м2 | 0,7 |
| 16 | Отбивка отслаивающей штукатурки дверных откосов 20% от всей площади | м2 | 0,2 |
| 17 | Отбивка штукатурки шириной 150мм вокруг деформационного шва h=8200 – 2шт. | м2 | 2,5 |
| 18 | Расшивка, зачистка от пыли и грязи с грунтовкой деформационного шва | п.м. | 16,4 |
| 19 | Заполнение пространства деформационного шва теплозащитной полиуретановой пеной на глубине 100мм | п.м. | 16,4 |
| 20 | Устройство жгута из вспененного полиэтилена «Вилатерм» в деформационных швах t=50мм | п.м. | 16,4 |
| 21 | Заделка деформационных швов специальной герметизирующей мастикой | п.м. | 16,4 |
| 22 | Устройство (восстановление) металлического оцинкованного отлива шириной 200мм над примыканием мягкой рулонной кровли | п.м. | 7,0 |
| 23 | Грунтовка поверхностей в местах отбитой штукатурки стен фасада и венчающего карниза | м2 | 248,2 |
| 24 | Штукатурка стен фасада t=40мм по металл. оцинкованной сетке ячейками 20х20мм | м2 | 204,7 |
| 25 | Штукатурка венчающего карниза t=40мм по металл. оцинкованной сетке ячейками 20х20мм | м2 | 29,9 |
| 26 | Штукатурка оконных откосов | м2 | 13,4 |
| 27 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 0,2 |
| 28 | Очистка стен фасада от старой краски | м2 | 703,8 |
| 29 | Грунтовка и шпаклевка стен фасада по пластиковой фасадной сетке 5х5мм | м2 | 818,9 |
| 30 | Грунтовка и покраска в/э акриловой краской за 2 раза стен фасада | м2 | 818,9 |
| 31 | Грунтовка и шпатлевка по пластиковой фасадной сетке 5х5мм венчающего карниза | м2 | 119,5 |
| 32 | Грунтовка и покраска в/э акриловой краской за 2 раза венчающего карниза | м2 | 119,5 |
| 33 | Огрунтовка, шпаклевка и покраска в/э краской за 2 раза оконных и дверных откосов | м2 | 67,5 |
| 34 | Демонтаж оконных решеток размером 1,72 х 1,72 – 12шт. | м2 | 35,5 |
| 35 | Зачистка металлической щеткой поверхности, грунтовка и окраска за 2 раза металлической двери – 1шт. | м2 | 2,0 |
|  | 1. **Прочие работы** | | |
| 36 | Установка и разборка инвентарных строительных лесов | м2 | 959,3 |
| 37 | Сбор и вывоз мусора |  |  |
|  | - строительный | т | 4,3 |

Приложение: План схема ремонтируемого участка фасада 4-х этажной части

корпуса 17 на 1 листе.

Выезд подрядчика на объект для участия в тендере обязателен.

*Исп. Багиров Р.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Инженер по техническому надзору*

*ПТО УГИ ООО «МОСКВА-СОКОЛ»*

*8-495-780-54-45 (доб. 711) моб. 8 965 400 14 86*