|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Техническое задание**

на демонтаж вентиляционных труб с дефлекторами и ремонт участка кровли корпуса 15 по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Заводская, дом 2А

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1 | Срезка металлических вентиляционных труб диаметром1300мм h=1200мм и дефлектором | шт. | 5 |
| 2 | Срезка металлических вентиляционных труб диаметром 500мм h=1200мм и дефлектором | шт. | 3 |
| 3 | Закрытие поверхности выхода вентиляционных труб листом из ЦСП 12мм диаметром1700мм 5шт. | м2 | 11,5 |
| 4 | Закрытие поверхности выхода вентиляционных труб листом из ЦСП 12мм диаметром 500мм 3шт. | м2 | 0,6 |
| 5 | Устройство покрытий поверхности вентиляционных труб гидроизоляционным кровельным материалом в 2 слоя нижним и верхним слоем | м2 | 15,2 |
| 6 | Очистка и обеспыливание поверхности гидроизоляционного кровельного покрытия от грязи | м2 | 500,0 |
| 7 | Вскрытие вздутий кровельного покрытия (резка верхних гидроизоляционных слоев) | м2 | 10,0 |
| 8 | Просушивание вскрытых мест кровельного покрытия с последующим нанесением битумной мастикой | м2 | 10,0 |
| 9 | Обеспыливание и обмазка битумным праймером поверхности основания кровли под кровельный гидроизоляционной слой | м2 | 500,0 |
| 10 | Устройство гидроизоляционного рулонного покрытия кровли в 1 слой (Технониколь Унифлекс ТКП – 5.0) | м2 | 500,0 |
| 11 | Устройство примыканий стен парапета и вентиляционных труб из гидроизоляционного рулонного покрытия в 1 слой (Технониколь Унифлекс ТКП-5,0) | п.м. | 30,0 |
| 12 | Монтаж прижимной планки | п.м. | 30.0 |
| 13 | Вынос и вывоз мусора | Конт. 8м3 | 1 |

Примечание: Выезд подрядчика на объект для участия в тендере обязателен.