**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

 **на ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги**

**проездов между корпусами №№ 11, 25, 23, 12, 39, 37 и 21**

**по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 80**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Объем** |
| 1 | Нарезка алмазными дисками швов в асфальтобетонном покрытии на глубину 40мм | м | 115,0 |
| 2 | Нарезка алмазными дисками швов в асфальтобетонном покрытии на глубину 80мм | м | 665,0 |
| 3 | Демонтаж верхнего асфальтобетонного слоя, толщиной 40 мм | м2 | 415,0 |
| 4 | Демонтаж верхнего асфальтобетонного слоя, толщиной 80мм | м2 | 710,0 |
| 5 | Разработка грунта | м3 | 10,0 |
| 6 | Засыпка с трамбованием асфальтовой крошки (щебня) в местах провалов грунта | м3 | 8,0 |
| 7 | Устройство и уплотнение трамбованием подушки, толщиной 300мм из щебня под подпорную плиту  | м2 | 5,0 |
| 8 | Устройство (бетонирование бетоном В20 и армирование 2-мя арм. сетками Ø 10/10 А500 150х150мм) жел./бет. подпорной плиты, толщиной 200мм | м2 | 14,8 |
| 9 | Устройство и уплотнение трамбованием на отдельных участках подсыпки, толщиной 50мм, из асфальтовой крошки (щебня)  | м2 | 200,0 |
| 10 | Демонтаж-монтаж (с сохранением) люков с обечайками существующих колодцев | шт. | 14 |
| 11 | Демонтаж-монтаж (с сохранением) мет. дождеприемных решеток, размером 850х450мм, с обечайками существующих колодцев ливневой канализации | шт. | 2 |
| 12 | Демонтаж аварийных участков кирпичных стенок колодцев  | м3 | 0,2 |
| 13 | Наращивание и усиление стенок колодцев подливкой бетона В15 | м3 | 1,0 |
| 14 | Армирование усиливаемых стенок колодцев арм. сетками Вр-1 100х100мм | кг. | 3,0 |
| 15 | Замена отдельных бетонных бортовых камней БР 100.30.15 с установкой их на бетонном основании В15 | шт. | 75 |
| 16 | Проливка поверхности основания горячим битумом (при расходе 0,3кг/м2) | м2 | 1125,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки II толщиной 40 мм | м2 | 710,0 |
| 18 | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки II толщиной 40 мм | м2 | 1125,0 |
| 19 | Сбор и вывоз строительного мусора | т | 160,0 |

**Примечание:** Асфальтобетонное покрытие выполнять с обеспечением уклонов для водоотведения к существующим дождеприемным решеткам ливневой канализации и от стен прилегающих корпусов.

**Приложение:** Схема ямочного ремонта асфальтобетонного дорожного покрытия проездов между корпусами №№ 11, 25, 23, 12, 39, 37 и 21 по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 80 на 1-м листе.

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 доб. 337