**Техническое задание**

на ремонт участков металлической фальцевой кровли корпуса № 9

по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1 | Зачистка мет. щетками поверхности листов мет. кровли прикарнизного участка кровли | м2 | 72,0 |
| 2 | Ремонт стыков фальцевой кровли (стягивание, прикручивание к обрешетке) | м.п. | 38,0 |
| 3 | Промазка гидроизоляцилнным кровельным герметиком стыков фальцевой кровли | м.п. | 38,0 |
| 4 | Закрепление мет. листов карнизных отливов в местах их стыков винтами-саморезами | мест | 50 |
| 5 | Промазка кровельным герметиком продольных и поперечных стыков мет. листов кровли и карнизных отливов | м.п. | 50,0 |
| 6 | Гидроизоляционная окраска участка кровли, примыкающего к карнизам, на полосе шириной 2,5м: |  |  |
|  | - обеспылевание поверхности листов мет. кровли | м2 | 72,0 |
|  | - армирование стеклотканью (полосой, шириной 100мм) фальцев и стыков мет. листов кровли и карнизов | м.п. | 95,0 |
|  | - нанесение первого слоя (белого цвета) эластичной полимерной обмазочной гидроизоляции Цитадель С500 | м2 | 72,0 |
|  | - нанесение первого слоя (серого цвета) эластичной полимерной обмазочной гидроизоляции Цитадель С500 | м2 | 72,0 |
| 7 | Огрунтовка глубокого проникновения и оштукатуривание по мет. оцинкованной сетке цем-песч. раствором участка фасада | м2 | 52,5 |
|  |  |  |  |

Исп. Бойко Е.Н.

(499) 789-54-45 (доб. 337)