**Техническое задание**

на ремонт металлической фальцевой кровли корпуса № 5

по адресу: Ленинградский пр-т, д.80

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1 | Ремонт стыков фальцевой кровли (стягивание, прикручивание к обрешетке) | м.п. | 1048,0 |
| 2 | Промазка гидроизоляцилнным кровельным герметиком стыков фальцевой кровли | м.п. | 1048,0 |
| 3 | Промазка кровельным герметиком поперечных стыков листов фальцевой кровли | м.п. | 180,0 |
| 4 | Оклеивание стыков фальцевой кровли рулонной гидроизоляцией в 1 (верхний) слой, шириной 150мм, с нанесением гидроизоляционной мастики для метала | м.п. | 935,0 |
| 5 | Обмазка битумным праймером и оклеивание рулонной гидроизоляцией в 1 (верхний) слой участков кровли, примыкающих к карнизам, на полосе шириной 2,0м | м2 | 80,0 |
| 6 | Ремонт стыков карнизных мет. отливов: |  |  |
|  | - закрепление листов карнизных мет. отливов в местах их стыков винтами саморезами | мест | 40 |
|  | - промазка кровельным герметиком стыков карнизных мет. отливов | м.п. | 5,0 |
|  | - обмазка битумным праймером и укладка полос шириной 150мм из рулонного битумного гидроизоляционного материала в 1 слой на стыках карнизных отливов | м.п. | 5,0 |
| 7 | Ремонт стыков мет. парапетных крышек: |  |  |
|  | - промазка кровельным герметиком стыков карнизных мет. отливов | м.п. | 52,0 |
|  | - обмазка битумным праймером и укладка полос шириной 150мм из рулонного битумного гидроизоляционного материала в 1 слой на стыках карнизных отливов | м.п. | 52,0 |
| 8 | Монтаж кровельного ограждения h=600мм на карнизных участках кровли | м.п. | 36,0 |
| 9 | Монтаж кровельного ограждения h=600мм на парапетах (высотой менее 600мм) | м.п. | 64,0 |
| 10 | Испытание установленного кровельного ограждения специализированной организацией | м.п. | 100,0 |

Исп. Бойко Е.Н.

(499) 789-54-45 (доб. 337)