**Техническое задание**

на работы по ремонту главного фасада

и примыкающего к нему участка кровли корпуса 35

по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
|  | **Ремонт главного фасада**  |  |  |
| 1 | Обрезка и демонтаж мет. вент.коробов: |  |  |
|  | - D-100мм, L=1,0м | шт. | 1 |
|  | - D-250мм, L=1,0м | шт. | 1 |
| 2 | Разборка кирпичной кладки в 1/2 кирпича в оконном проеме | м2 | 1,8 |
| 3 | Демонтаж металлоконструкций и недействующих стальных труб на фасаде | кг. | 200,0 |
| 4 | Заделка выбоин и повреждений на стенах: |  |  |
|  | - крепление арматурной сетки Ø 8/8 А-400 100х100мм анкерами Ø 12 А-400, L=350мм (шаг 400х400мм в шахматном порядке – 30 шт.) | м2 | 10,0 |
|  | - заполнение выбоин бетоном В15 | м3 | 1,0 |
| 5 | Простукивание штукатурки фасада | м2 | 52,0 |
| 6 | Простукивание штукатурки откосов по периметру окон, дверей и ворот | м2 | 3,5 |
| 7 | Отбивка отслаивающейся и «бухтящей» штукатурки фасада (30%) | м2 | 16,0 |
| 8 | Отбивка отслаивающейся и «бухтящей» штукатурки дверных и оконных откосов (25%) | м2 | 1,0 |
| 9 | Оштукатуривание по оцинкованной мет. сетке 14х14х0,8мм стен на отдельных участках | м2 | 18,0 |
| 10 | Оштукатуривание откосов дверных и оконных проемов в отдельных местах | м2 | 1,0 |
| 11 | Замена сущ. оконных блоков, размером 1,85х3,0м, на пластиковые | шт. | 2 |
| 12 | Замена мет. решеток на окнах, размером 1,85х3,0м | шт. | 2 |
| 13 | Огрунтовка и окраска за 2 раза фасадной в/э акриловой краской стен фасада | м2 | 82,0 |
| 14 | Установка подоконных отливов из оцинкованной стали, шириной 200мм | м.п. | 4,0 |
| 15 | Установка углового нащельника размером 250х250мм из оцинкованной стали над стыком примыкания козырьков к стенам  | м.п. | 6,0 |
| 16 | Зачистка мет. щетками, огрунтовка составом ГФ-021 и окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза решеток на окнах, козырьков, элементов каркаса ворот и др. мет. конструкций на фасаде  | м2 | 20,0 |
| 17 | Монтаж лотка для электрокабелей: |  |  |
|  | - установка и крепление к стене консолей DKC – 400мм | шт. | 15 |
|  | - установка лотка DKC – 300х50мм с крышкой | м.п. | 20,0 |
| 18 | Окраска полотен дверей и ворот: |  |  |
|  | - эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 4,5 |
|  | - грунт-эмалью «Цикроль» за 2 раза | м2 | 14,0 |
|  | **Ремонт участка кровли** |  |  |
| 1 | Снятие 2-х слоев рулонной гидроизоляции | м2 | 135,0 |
| 2 | Демонтаж карнизного мет. отлива | м.п. | 20,0 |
| 3 | Частичная перекладка (50%) верхнего ряда кирпичной кладки карниза | м2 | 3,5 |
| 4 | Оштукатуривание верха карниза цем.-песч. раствором толщиной слоя 30мм по арм. сетке 50х50х2 | м2 | 7,0 |
| 5 | Монтаж карнизного мет. отлива, шириной 400мм | м.п. | 20,0 |
| 6 | Обмазка горячим битумом и укладка 2-х слоев (нижнего и верхнего) рулонной гидроизоляции с заведением её на светоаэрационный фонарь | м2 | 135,0 |
| 7 | Устройство цем.-песч. наклонного бортика (100х100мм) в месте примыкания примыканий кровли к стенкам фонаря | м3 | 0,05 |
| 8 | Укладка 2-х дополнительных слоев рулонной гидроизоляции (нижних), шириной 1,0м, в месте заведения рулонной кровли на фонарь | м2 | 10,0 |
| 9 | Укладка доп. слоя рулонной гидроизоляции (нижнего), шириной 1,0м, в месте примыкания рулонной кровле к карнизу | м2 | 15,0 |
| 10 | Укладка доп. слоя рулонной гидроизоляции (нижнего), шириной 1,0м, на коньке кровли | м2 | 8,0 |
| 11 | Демонтаж с кровли стального трубопровода Ду 50мм горячей воды в теплоизоляции  | м | 42 |
| 12 | Монтаж полипропиленовой трубы PN20 Ø50х8,3мм в теплоизоляции с углами на 90° (11 шт.), 45° (2 шт.), бурт под фланец полипропиленовый 50мм (2 шт.), фланец под бурт 50мм (2 шт.), фланец стальной приварной Ду50мм (2 шт.) по наружным стенам корпуса 32 на кронштейнах | м | 55 |
|  | **Прочие работы** |  |  |
| 1 | Монтаж и демонтаж лесов | м2 | 110,0 |
| 2 | Навеска защитной сетки по секционным лесам | м2 | 110,0 |
| 3 | Сбор и вывоз строительного мусора | контейнер | 2 |
|  |  |  |  |

**Примечание:** Срок завершения всех работ по данному тех. заданию – 23.07.2021г.

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 337)