**Техническое задание**

по локальному ремонту кровли корпуса № 18

по адресу: Московская обл., г. Химки, ул.Заводская, д.2А

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1 | Вскрытие вздутий (снятие 2-х слоев рулонной гидроизоляции) кровли | м2 | 75,0 |
| 2 | Просушивание основания с нанесением мастики | м2 | 75,0 |
| 3 | Укладка 1-го нижнего слоя рулонной гидроизоляции | м2 | 100,0 |
| 4 | Обеспылевание и обмазка битумным праймером | м2 | 500,0 |
| 5 | Укладка 1-го верхнего слоя рулонного битумного гидроизоляционного материала | м2 | 500,0 |
| 6 | Очистка кровли, уборка, вынос и вывоз мусора | м3(т) | 8(1) |
|  |  |  |  |

Примечания: 1. Для предоставления Коммерческого предложения обязателен выезд на место производства работ.

2. В качестве материала вновь укладываемой рулонной гидроизоляции применять Рубитекс П для нижнего слоя и Рубитекс К для верхнего слоя.

Исп. Бойко Е,Н.

тел.8(495)780-54-45 доб.21-337