**Техническое задание**

на ремонтно-строительные работы

по утеплению верхних откосов оконных проемов

витражей в уровне 1-го и 2-го этажей

на главном фасаде (в осях А/1-11) корпуса 66

по адресу: Ленинградский пр-т, д.80

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1 | Демонтаж существующей обшивки из профлиста | м2 | 46,0 |
| 2 | Снятие опорных мет. уголков 25х25мм | м.п. | 58,0 |
| 3 | Зачистка, огрунтовка ГФ-021 и покраска эмалью ПФ-115 за раза мет. уголков и тяжей опорного металлокаркаса | м2 | 20,0 |
| 4 | Обшивка по сущ. металлокаркасу верхних откосов проемов витражей стеновыми сендвич-панелями t=80мм с минераловатным утеплителем | м2 | 46,0 |
| 5 | Заполнение стыков (10х80мм) со стенами и мет. профилями витражей по периметру обшивки из сендвич-панелей верхних откосов витражей | м.п. | 130,0 |
| 6 | Монтаж нащельников в местах стыков сендвич-панелей | м.п. | 48,0 |
| 7 | Монтаж нащельников в стыках (со стенами и витражами) по периметру обшивки из сендвич-панелей верхних откосов витражей | м.п. | 130,0 |
| 8 | Демонтаж-монтаж с сохранением распаячных коробок подключения освещения рекламной вывески на фасаде | шт. | 3 |
| 9 | Демонтаж-монтаж электроподводки к распаячным коробкам освещения рекламной вывески |  |  |
|  | - в гофрированной трубе ø20мм | м.п. | 0,8 |
|  | - в пластиковом коробе 20х20мм | м.п. | 1,0 |
| 10 | Сбор и вывоз строительного мусора | контейнер  (15 м3) | 1 |
|  |  |  |  |

**Приложение:** Эскизный чертеж узлов обшивки наружного верхнего откоса проемов витражей в уровне 1 – 2-го этажей главного фасада корпуса 66 на 1-м листе.

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 337)