**Техническое задание**

на ремонтно-строительные работы

по ремонту парапетов и венчающих карнизов корпусов №№ 4, 4а, 7, 5а

по адресу: Ленинградский пр-т, д.80

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1 | Снятие с парапета корп. 4а мет. парапетных крышек, шириной 600мм | м.п. | 34,5 |
| 2 | Демонтаж парапетных костылей (корпуса 4, 4а, 7) | шт. | 240 |
| 3 | Снятие мет. отливов, шириной 800мм с венчающих карнизов (корпуса 4, 4а, 7 – главный фасад, корп. 5а – торцевой левый фасад) | м.п. | 178,0 |
| 4 | Демонтаж карнизных костылей (корпуса 4, 4а, 7, 5а) | шт. | 305 |
| 5 | Разборка 1-го ряда существ. кирпичной кладки верха парапетов (корпуса 4, 4а, 7) | м3 | 8,6 |
| 6 | Простукивание штукатурки парапета и выступа венчающего карниза (корпуса 4, 4а, 7, 5а) | м2 | 645,0 |
| 7 | Огрунтовка укрепляющим составом глубокого проникновения наружных и верхних поверхностей парапета и венчающего карниза | м2 | 1100,0 |
| 8 | Частичная перекладка (30%) 1-го ряда верхней поверхности кирпичной кладки венчающего карниза | м2 | 44,0 |
| 9 | Кладка двух рядов кирпичной кладки верха парапета (керамическим кирпичом с кладочной сеткой) | м3 (м2) | 13,5 (90,0) |
| 10 | Устройство цементно-песчаной стяжки по штукатурной сетке на верхних поверхностях парапета и венчающего карниза | м2 | 235,0 |
| 11 | Установка парапетных крышек из оцинкованной стали размерами 600х150мм на П-образных костылях с шагом 600мм закрепленных с 2-х сторон анкерами в кирпичную кладку стены | м.п. | 105,0 |
| 12 | Установка парапетных крышек из оцинкованной стали размерами 800х150мм | м.п. | 38,5 |
| 13 | Установка мет. карнизных отливов из листов оцинкованной стали шириной 1200мм | м.п. | 178,0 |
| 14 | Заделка стыков парапетных крышек и отливов карниза кровельным герметиком на силиконовой основе (корпуса 4, 4а, 7) | м.п. | 90,0 |
| 15 | Заделка стыка в месте примыкания мет. отливов карниза к стене кровельным герметиком на силиконовой основе (главный и торцевой правый фасады корпуса 5а) | м.п. | 60,0 |
| 16 | Проклейка лентой Герлен, шириной 100мм, стыков мет. карнизных отливов на главном и правом торцевом фасадах корп. 5а | м.п. | 78,0 |
| 17 | Оштукатуривание по штукатурной оцинкованной сетке снаружи участков парапетов и выступа венчающего карниза (корпуса 4, 4а, 7, 5а) | м2 | 196,0 |
| 18 | Оштукатуривание внутренних поверхностей парапетов (со стороны кровли) корпусов 4, 4а, 7 | м2 | 225,0 |
| 19 | Зачистка, огрунтовка, шпаклевка и в/э окраска фасадной колерованной краской парапета и выступа венчающего карниза (корпуса 4, 4а, 7, 5а) | м2 | 645,0 |
| 20 | Вынос и вывоз строительного мусора | м3 | 22,0 |
| 21 | Навеска и снятие монтажных люлек (L=4,0м) на фасадах | шт. | 60 |
| 22 | Временное укрытие участков кровли шириной 2,0м, прилегающих к парапетам дощатым настилом и пленкой (корпуса 4, 4а, 7) | м2 | 285,0 |
|  |  |  |  |

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 337)