**Техническое задание**

на локальный ремонт асфальтобетонного покрытия

на отдельных участках автодороги от корпуса № 1 до корпуса № 28

и на устройство площадки у корпуса № 12

по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Заводская, д.2А

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1 | Нарезка швов алмазными дисками в дорожных асфальтобетонных покрытиях (средней толщиной 100мм) | м.п. | 250,0 |
| 2 | Разборка старого асфальтобетонного покрытия на глубину от 50мм до 150мм | м2 | 1080,0 |
| 3 | Устройство и уплотнение трамбованием подсыпки из асфальтовой крошки (щебня) толщиной 50мм | м2 | 540,0 |
| 4 | Проливка битумной мастикой основания заделываемых мест в дорожном покрытии | м2 | 1080,0 |
| 5 | Укладка асфальтобетонной смеси тип Б марки II (средней толщиной 100мм) с укаткой её механическим катком в местах заделки дорожного покрытия | м2 | 1080,0 |
| 6 | Снятие растительного слоя грунта средней толщиной 200мм | м2 | 180,0 |
| 7 | Разравнивание и планировка площадки (с разуклонкой) механизированным способом | м2 | 180,0 |
| 8 | Устройство с послойным трамбованием (через 50мм) подушки из асфальтовой крошки (щебня) толщиной 250мм | м2 | 180,0 |
| 9 | Сбор, механизированная погрузка и вывоз разобранного асфальтобетонного покрытия | м3 (т) | 108,0 (260,0) |
| 10 | Сбор, механизированная погрузка и вывоз разобранного грунта (50%) и строительного мусора | м3 (т) | 18,0  (30,0) |
|  |  |  |  |

**Примечание:** Выезд подрядчика на объект для участия в тендере обязателен.

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 337)