**Техническое задание**

по локальному ремонту кровли корпуса № 28

по адресу: Московская обл., г. Химки, ул.Заводская, д.2А

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1 | Вскрытие вздутий гидроизоляции кровли | м2 | 270,0 |
| 2 | Просушивание основания с нанесением мастики | м2 | 270,0 |
| 3 | Обеспылевание и обмазка битумным праймером | м2 | 1800,0 |
| 4 | Укладка 1-го верхнего слоя рулонного битумного гидроизоляционного материала на прямых участках и в местах примыкания кровли к выводам воздуховодов, световым фонарям и парапетам | м2 | 1800,0 |
| 5 | Очистка кровли, уборка, вынос и вывоз мусора | контейнер (8 м3) | 1 |

Примечание: Для предоставления Коммерческого предложения обязателен выезд на место производства работ.

Исп. Бойко Е,Н.

тел.8(495)780-54-45 доб.21-337