

Техническое задание
на ремонт автодороги с асфальтобетонным покрытием 
от корпуса 18 до пожарного пруда вдоль корпуса 15 по адресу: 
Московская обл., г. Химки, ул. Заводская, д.2А

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	1
	Вырубка деревьев, высотой до 10,0м, 
диаметром ствола до 20см
	шт.
	3

	2
	Корчевание пней диаметром до 20см
	шт.
	3

	3
	Вырубка кустарников
	м2
	1,0

	4
	Срезка и уборка растительного слоя грунта средней толщиной 100мм (по краям дороги)
	м2
	30,0

	5
	Нарезка швов на глубину 100мм в асфальтобетонном покрытиии 
	м
	25,0

	6
	Демонтаж асфальтобетонного покрытия на отдельных участках
	м2
	36,0

	7
	Устройство и уплотнение послойным трамбованием подсыпки средней толщиной 100мм из щебня 
или асфальтовой крошки 
	м2
	370,0

	8
	Проливка битумной мастикой (при расходе  0,3кг/м2) дорожного основания
	м2
	740,0

	9
	Укладка нижнего слоя асфальтобетонной смеси тип Б марки II, толщиной 50мм с укаткой её механическим катком 
	м2
	740,0

	10
	Укладка верхнего слоя асфальтобетонной смеси тип В марки II, толщиной 50мм с укаткой её механическим катком 
	м2
	740,0

	11
	Сбор и вывоз разобранного грунта, демонтированного асфальта и срубленных деревьев и кустарника
	м3
	9,5

	
	
	
	




[bookmark: _GoBack]

 
Примечание: Выезд подрядчика на объект для участия в тендере обязателен.










Исп. Бойко Е.Н.
8-495-780-54-45 (доб. 337)
