**Техническое задание**

на ремонт кровли корпуса 4 по адресу:

Московская область, г. Химки, ул. Заводская, дом 2А

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1 | Вскрытие вздутий кровли (резка верхних гидроизоляционных слоев) | м2 | 25,0 |
| 2 | Просушивание основания с нанесением мастики | м2 | 25,0 |
| 3 | Замена металлического отлива шириной 630мм на металлический оцинкованный шириной 700х100мм L=18,1м | м2 | 14,5 |
| 4 | Штукатурка стен в местах примыкания металлического отлива 0,10м х 18,1м | м2 | 1,9 |
| 5 | Обмазка битумной мастикой оштукатуренной поверхности в местах примыкания металлического отлива | м2 | 1,9 |
| 6 | Обеспыливание и обмазка битумным праймером поверхности основания кровли, примыканий стен и парапета | м2 | 387,5 |
| 7 | Устройство гидроизоляционного рулонного покрытия кровли в 1 слой (Технониколь Унифлекс ТКП-5,0) | м2 | 313,5 |
| 8 | Устройство примыканий стен и парапета кровли из гидроизоляционного рулонного покрытия в 1 слой (Технониколь Унифлекс ТКП-5,0) 1,15м х 18,1м; 1,5м х 18,1м; 17,3м х 1,5м. | м2 | 74,0 |
| 9 | Устройство металлической оцинкованной парапетной крышки 100х500х100мм | м.п. | 18,1 |
| 10 | Вынос и вывоз мусора | Контейнер 8м3 | 1 |

Примечание: Выезд подрядчика на объект для участия в тендере обязателен.

Исп. Багиров Р.И.

8-495-780-54-45 (доб. 711)