|  |  |
| --- | --- |
|  | **СОГЛАСОВАНО:**  Заказчик  Генеральный директор  АО «НИИ «Элпа»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Храмцов  м.п. |

**Техническое задание**

на ремонт в помещении 227, 227/А, 227/Б и 227/В здания АО «НИИ «Элпа» по адресу:

г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-т., д.10.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование электромонтажных работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|  | **Раздел 1 Демонтажные работы** |  |  |
| 1 | Демонтаж встроенного шкафа | м2 | 8 |
| 2 | Демонтаж настольной перегородки | м2 | 1 |
| 3 | Демонтаж напольного линолеума в два слоя | м2 | 50,7 |
| 4 | Демонтаж подвесного потолка | м2 | 50,7 |
| 5 | Демонтаж дверных блоков | шт. | 3 |
| 6 | Демонтаж подоконника | п.м. | 8,0 |
| 7 | Снятие обоев со стен | м2 | 55,0 |
|  | **Раздел 2 Отделочные работы** |  |  |
| 8 | Устройство самовыравнивающего наливного пола | м2 | 50,7 |
| 9 | Укладка керамогранитной плитки с последующей затиркой | м2 | 50,7 |
| 10 | Устройство плинтусов из ПВХ | п.м. | 54 |
| 11 | Кладка стен из газоблока толщиной 100мм | м2 | 16,0 |
| 12 | Частичная очистка стен от старой масляной краски | м2 | 98,0 |
| 13 | Очистка потолка металлическими щетками от старой краски | м2 | 50,7 |
| 14 | Очистка балок металлическими щетками от старой краски | м2 | 32,0 |
| 15 | Грунтовка, сплошное выравнивание из сухих растворных смесей потолка толщ. до 3мм | м2 | 50,7 |
| 16 | Грунтовка, сплошное выравнивание из сухих растворных смесей балок толщ. до 3мм | м2 | 32,0 |
| 17 | Шпатлевка, шлифовка, покраска водно-дисперсионными акриловыми составами 2 слоя потолков | м2 | 50,7 |
| 18 | Шпатлевка, шлифовка, покраска водно-дисперсионными акриловыми составами 2 слоя балок | м2 | 32,0 |
| 19 | Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 296,0 |
| 20 | Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей стен толщ. до 5мм | м2 | 296,0 |
| 21 | Шпатлевка, шлифовка, покраска водно-дисперсионными акриловыми составами 2 слоя стен | м2 | 296,0 |
| 22 | Расшивка и герметизация стыков окон полиуретановым герметиком | п.м. | 45,0 |
| 23 | Обшивка оконных швов металлическими листами с полимерным покрытием шириной 200мм | п.м. | 45,0 |
| 24 | Установка подоконника из ПВХ | п.м. | 8,0 |
| 25 | Установка деревянных дверных блоков 800х2100 | шт. | 3 |
|  | **Раздел 3 Прочие работы** |  |  |
| 26 | Погрузка и вывоз строительного мусора | Конт 8м3 | 2 |

*Выезд подрядчика на объект для участия в тендере обязателен.*

*Инженер по техническому надзору за строительством*

*ПТО Управления главного инженера ООО «МОСКВА-СОКОЛ»*

*8(495)780-54-45 (доб. 711)*

*Багиров Р.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*