**Техническое задание**

По ремонту межпанельных швов на фасаде корпуса №15А

по адресу: Московская область, г.Химки, ул.Заводская д.2А

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1. | Расшивка межпанельных швов | м/п | 500 |
| 2. | Очистка от пыли и грязи с грунтовкой шва | м/п | 1000 |
| 3. | Заполнение пространства (50х100мм) между панелями теплозащитной полиуретановой пеной | м/п | 500 |
| 4. | Утепление межпанельных швов утеплителем «Вилатерм» d=50мм | м/п | 500 |
| 5. | Заделка швов специальной герметизирующей мастикой | м/п | 1000 |
| 6. | Аренда и эксплуатация фасадных подъемников или альпинистского снаряжения и оборудования | Комплект | 1 |

Примечания: 1. Перед предоставлением Коммерческого предложения обязателен выезд

 подрядчика на объект.

1. Необходимо предоставить данные на материалы, которые будут применяться.

Исп. Бойко Е.Н.

Тел.8(495)780-54-45 доб.21-337