**Техническое задание**

по ремонту межпанельных швов на фасаде корпуса № 19

по адресу: Московская область, г.Химки, ул.Заводская д.2А

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1. | Расшивка межпанельных швов | м/п | 442,0 |
| 2. | Очистка, обеспылевание и огрунтовка шва | м/п | 884,0 |
| 3. | Заполнение пространства (50х100мм) между панелями теплозащитной полиуретановой пеной | м/п | 442,0 |
| 4. | Утепление межпанельных швов утеплителем «Вилатерм» d=50мм | м/п | 442,0 |
| 5. | Заделка швов специальной герметизирующей мастикой (полосой, шириной 100мм) | м/п | 884,0 |
| 6. | Демонтаж-монтаж (с сохранением) мет. подоконных отливов | м/п | 36,0 |
| 7. | Расшивка швов в стыках по периметру окон | м/п | 101,0 |
| 8. | Очистка, обеспылевание и огрунтовка стыков по периметру окон | м/п | 101,0 |
| 9. | Заполнение пространства (30х50мм) стыков по периметру окон теплозащитной полиуретановой пеной | м/п | 101,0 |
| 10. | Заделка швов стыков по периметру окон специальной герметизирующей мастикой (полосой, шириной 50мм) | м/п | 101,0 |
| 11. | Аренда и эксплуатация фасадных подъемников или альпинистского снаряжения и оборудования | Комплект | 1 |
|  |  |  |  |

**Примечание:** Выезд подрядчика на объект для участия в тендере обязателен.

Исп. Бойко Е.Н.

Тел.8(495)780-54-45 доб.337